**Priedas Nr.2**

**Prie sutarties Nr.**

**Pasirašytos**

**Techninio aptarnavimo darbų tvarkaraštis 2016 m. rugpjūčio d. redakcija**

| **Eil. Nr.** | **Įrengimo pavadinimas** | **Atliekami Įrengimų techninės priežiūros darbai** | **Darbų periodiškumas** |
| --- | --- | --- | --- |
| **7MW šildymo katilo profilaktinių patikrinimų ir remonto grafikas** |
| 1. | Smulkintos medienos deginimo pakura | Ardyno ir pakuros mūro stovio įvertinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 2. | Kuro padavimo transporteris | Apžiūra, grandinės stovio patikrinimas, tvirtinimo detalių patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 3. | Kuro trupintuvas | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 4. | Kuro padavimo žertuvas su hidrocilindru | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 5. | Pelenų šalinimo transporteris | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 6. | Pelenų šalinimo žertuvas | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 7. | Pakuros, pelenų ir sandėlio hidrostotys | Apžiūra, sandarumo ir parametrų patikrinimas, reguliavimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 8. | Grandiklinių ir sraigtinių transporterių motoreduktoriai | Apžiūra tvirtinimo patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 9. | Pirminio ir antrinio oro ventiliatoriai | Apžiūra sujungimų patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 10. | Dūmsiurbis | Apžiūra sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 11. | Kompresoriai | Apžiūra sujungimų sandarumo patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 12. | Multiciklonas | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 13. | Pakuros automatika (PKVS) | Patikrinti technologinių ir avarinių signalų veikimą, el laidų sujungimų tvirtinimą daviklių tvirtinimą | 1 kartą per 6 mėn. |
| **4MW garo katilo profilaktinių patikrinimų ir remonto grafikas** |
| 14. | Smulkintos medienos deginimo pakura komplekte (neįskaitant katilo) | Pakuros apžiūra, ardyno, mūro stovio įvertinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 15. | Pakuros hidrostotis ir hidraulinė sistema | Apžiūra, sandarumo ir parametrų patikrinimas, reguliavimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 16. | Pirminio oro ventiliatorius | Apžiūra, stovio įvertinimas, sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 17. | Antrinio oro ventiliatorius | Apžiūra, stovio įvertinimas, sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 18. | Dūmsiurbis | Apžiūra, stovio įvertinimas, sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 19. | Multiciklonas | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 20. | Pakuros valdymo automatika su pirminiais prietaisais ir dažnio keitikliais | Patikrinti technologinių ir avarinių signalų veikimą, el laidų sujungimų tvirtinimą daviklių tvirtinimą | 1 kartą per 6 mėn. |
| **2,5MW pakuros profilaktinių patikrinimų ir remonto grafikas** |
| 21. | Smulkintos medienos deginimo pakura komplekte (neįskaitant katilo) | Ardyno ir pakuros mūro stovio įvertinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 22. | Sandėlio kuro padavimo sraigtinis transporteris | Apžiūra, tecninio stovio patikrinimas, tvirtinimo mazgų ir detalių patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 23. | Kuro trupintuvas | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 24. | Kuro padavimo sraigtinis transporteris | Apžiūra, tecninio stovio patikrinimas, tvirtinimo mazgų ir detalių patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 25. | Kuro skirstytuvas | Apžiūra, tecninio stovio patikrinimas, tvirtinimo mazgų ir detalių patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 26. | Kuro padavimo žertuvai su hidrocilindrais | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 27. | Pelenų šalinimo sraigtinis transporteris | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 28. | Pakuros hidrostotis ir hidraulinė sistema | Apžiūra, sandarumo ir parametrų patikrinimas, reguliavimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 29. | Sandėlio hidrostotis ir hidraulinė sistema | Apžiūra, sandarumo ir parametrų patikrinimas, reguliavimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 30. | Pirminio oro ventiliatorius | Apžiūra, stovio įvertinimas, sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 31. | Antrinio oro ventiliatorius | Apžiūra, stovio įvertinimas, sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 32. | Dūmsiurbis | Apžiūra, stovio įvertinimas, sujungimų sandarumo patikrinimas | 1 kartą per mėn. |
| 33. | Multiciklonas | Apžiūra, stovio patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 34. | Pakuros valdymo automatika su pirminiais prietaisais ir dažnio keitikliais | Patikrinti technologinių ir avarinių signalų veikimą, el laidų sujungimų tvirtinimą daviklių tvirtinimą | 1 kartą per 6 mėn. |
| **Kondensacinio ekonomaizerio, vandens valymo įrenginio ir minkštinimo filtrų profilaktinių patikrinimų ir remonto grafikas** |
| 35. | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris  | Dūmų kondensacinio ekonomaizerio funkcionalumo patikrinimas ir aptarnavimas (cheminių reagentų tiekimas) | 1 kartą per mėn. |
| 36. | Vandens valymo įranga | Vandens valymo įrangos funkcionalumo patikrinimas ir aptarnavimas | 1 kartą per mėn. |
| 37. | Vandens minkštinimo filtrai | Vandens minkštinimo filtrų funkcionalumo patikrinimas ir aptarnavimas (techninės druskos tiekimas) | 1 kartą per mėn. |
| 38. | Kompresorius | Apžiūra sujungimų sandarumo patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |
| 39. | Sausintuvas | Apžiūra sujungimų sandarumo patikrinimas ir einamasis remontas | 1 kartą per mėn. |

|  |  |
| --- | --- |
| Direktorius\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.V. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.V. |